1. Stół do gry w tenisa – stół betonowy przeznaczony do użytku zewnętrznego

- wykonany z betonu płukanego, zbrojonego

- blat szlifowany pokryty lakierem ochronnym

- siatka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, na stałe zamocowana do stołu

- do umieszczenia na twardym podłożu

1. Stół do gry w szachy z dwoma planszami – betonowy stół z ławeczkami przeznaczony do użytku zewnętrznego

- wykonany z betonu płukanego, zbrojonego

- blat stołu szlifowany oraz malowany lakierem ochronnym,

- plansze granitowe,

- obrzeża stołu zabezpieczone profilami aluminiowymi,

- siedziska wykonane z drewna, kryte farbą ochronną.

1. Kosz parkowy

- pojemność 35 litrów

- obudowany listwami z drewna, pokrytymi farbą ochronną

- sposób montażu kosza: mocowanie poprzez zakotwienie w fundamencie betonowym

- wewnątrz wyjmowany wkład na odpady z wydzieloną popielniczką

1. Ławka parkowa

- oparcie i siedzisko z desek, kryte farbą ochronną,

- nogi - odlewy żeliwne,

- długość ławki 170 cm.

1. Tablice informacyjne na stelażu drewnianym do zamontowania w gruncie

- stelaż z daszkiem wykonany z drewna dwukrotnie impregnowanego

- wysokość całkowita od gruntu 2,3m

- wymiary tablicy zamontowanej na stelażu (wys.70cm, szer. 100cm)

- nadruk na podkładzie z blachy lub płyty PCV zabezpieczony laminatem, odporny na działanie czynników atmosferycznych, na tablicach będą umieszczone treści dostarczone przez Zamawiającego

1. Zadaszenie sceny o następujących parametrach:

- altana o wymiarach 5m/7m

- kotwiczenie altany do podłoża na ocynkowanych kotwach (wiercone do podłoża lub zalewane betonem na 80cm głęboko)

- słupy nośne przekroju min. 17,5cm/17,5cm

- na ścianie deska pióro – wpust grubości 30mm

- konstrukcja dachu z kantówki 65mm/135mm

- na froncie belka klejona o przekroju 350mm/ 135mm

- dach czterospadowy z orynnowaniem


- dach wybity boazerią 19mm grubą, I klasy

- dach pokryty papą podkładową i gontem bitumicznym

- dwukrotne malowanie lakierobejcą dekoracyjno-ochronną

- altana wykonana z drewna sosnowego, na dachu boazeria świerkowa

Wizualizacja



1. Ławki składane

Stelaż ławki składany, zbudowany z kątownika, malowany proszkowo

Siedzisko ławki wykonane z litego drewna, lakierowane lakierem bezbarwnym.

Długość-220cm