Goszczanów 14.04.2009r.

Wyjaśnienia do specyfikacji:

Dotyczy: przetargu na przebudowę i rozbudowę części budynku Szkoły Podstawowej 
w na publiczne przedszkole w Goszczanowie.

1. Nasady wentylacyjne blaszane(poz.) 74 proszę o podanie wymaganych parametrów 
Ad.   1.    Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm.

2 Drzwi aluminiowe czy z samozamykaczami, jakie zamki.
Ad.   2.    Drzwi D08 i D09 z samozamykaczami, w drzwiach należy przyjąć zamki.

3. Brakuje w kosztorysie drzwi aluminiowych wewnętrznych D2A-2szt., D6-3 szt. Oraz zewnętrznych D9-1 szt. 
Ad.   3.    Drzwi wewnętrzne aluminiowe D2A-2szt, D6-3 szt, oraz drzwi zewnętrzne D9 1 szt które są w zestawieniu a nie występują w kosztorysie należy doliczyć do kosztorysu.

4. Poz. 95 – skrzydła drzwiowe 257,275 m2 
Ad.   4.    W kosztorysie poz 95-skrzydła drzwiowe należy przyjąć 72,775 m2

5. Drzwi Dk1EI-30 oraz Dk2 EI-60 w kotłownią na rysunku- brakuje w kosztorysie są w zestawieniu.
Ad.   5.    Drzwi DK1 i DK2 które są w zestawieniu na rys nr 14 należy uwzględnić w kosztorysie.

6. Jakie drewno na tarasie, okładzina, drewniana ścian oraz markizy 
Ad. 6. Panele boazeryjne elewacyjne, konstrukcję rusztu należy wykonać ze świerka skandynawskiego. Deska - 19x121mm (szerokość krycia 111mm). Panele markiz należy wykonać również ze świerka skandynawskiego.
Deskowanie tarasu należy wykonać z drewna - „massaranduba” 21x145mm, belki i legary należy wykonać z drewna „angelin pedra”.

7. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy miedzianej  jak w kosztorysie, czy z powlekanej jak w opisie pkt. 9.
Ad.   7.     Rynny dachowe i rury spustowe należy przyjąć z blachy powlekanej.

8. Dotyczy poz. 71,72,73 kosztorysu budowlanego prosimy o wyjaśnienie czy czy do wyceny należy przyjąć rynny i rury spustowe wykonane PCV czy z miedzi.
Ad.   8.     Poz. kosztorysu 71, 72, 73  Rynny dachowe i rury spustowe należy przyjąć z blachy powlekanej.

9. Dotyczy poz. 69 kosztorysu budowlanego prosimy o informację czy do w/w pozycji kosztorysu należy przyjąć membranę ( wiatroizolację) na rysunkach bowiem brak w/w membrany.
Ad.   9.     Poz. kosztorysu 69 - do wyceny należy przyjąć wiatroizolację.

10. Dotyczy poz. 104kosztorysu budowlanego – prosimy o informację czy do w/w pozycji kosztorysu należy dodać membranę (wiatroizolację) – materiał ten występuje w dokumentacji pod okładziną drewnianą
Ad.   10.     Poz kosztorysu 104 – należy uwzględnić również wiatroizolację.

11. dotyczy poz. 90-93 kosztorysu budowlanego – według naszych wyliczeń suma w/w pozycji powinna wynosić 36,95m2. wg kosztorysu natomiast wynosi 25,82m2. Prosimy o informację którą ilość mamy przyjąć do wyceny
Ad.   11.     Poz. kosztorysu 90 -93 - do wyceny należy przyjąć 35,16 m2 oraz należy dodać drzwi P. POŻ  DK1 i DK2 które są w zestawieniu na rys nr 14.   

12. Proszę o wyjaśnienie SIWZ dotyczącą pkt. 9 Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie  mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczący polisy lub  innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Ad. 12      wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 9 również polisę lub inny dokument ubezpieczenia OC  należy załączyć do oferty.